Прайс-лист

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование товара:* | *Характеристики :* | *Цена:* |
| *Категория : Комплектующие* | | |
| Блок питания LX-PS-200W5V40A | Модель LX-PS-200W5V40A  Степень защиты IP IP20  Выходное напряжение, В 5  Выходной ток, А 40  Входное напряжение, В 170-250 | 5000тг |
| Светодиодный модуль Красный | Размер 32см х16см  Управление : USB | 2000тг |
| Светодиодный модуль Белый | Размер 32см х16см  Управление : USB | 2500тг |
| Профиль для монтажа электронных табло | Материал: алюминий  Длина: 2 или 6 м  Габаритные размеры (В×Ш): 35×90 мм  Внимание! Указана цена за 1 погонный метр | 500тг |
| УГОЛКИ | Комплект из четырех уголков для алюминиевого профиля |  |
| Провода для соединения | Комплект проводов |  |
| Шлейфы | Комплект шлейфов |  |
| Контроллер двухстрочный | Память – 2 МБ  Напряжение - 5V(4.5V~6V )  Режим соединения – USB  Тип поддерживаемых модулей – все монохромные, двуцветные  Площадь управления - Один цвет 640\*16 320\*32; Два цвета 320\*16 160\*32  Поддержка датчиков – температура, влажность, ИК  Максимальная мощность – ≤2W |  |
| Контроллер четырехстрочный | Память – 2 МБ  Напряжение - 5V(4.5V~6V )  Режим соединения – USB  Тип поддерживаемых модулей – все монохромные, двуцветные  Поддержка датчиков – температура, влажность, ИК  Максимальная мощность – ≤2W |  |
| Категория: Услуги | | |
| Установка | Установка бегущей строки или LED- экрана | От 10 000тг |
| Ремонт | Ремонт LED- экрана ; Ремонт бегущей строки : замена модуля ,замена блока питания ,проводов , перепрошивка , замена контроллера и.т.д.  Выезд на ремонт | От 10 000тг |
| Доставка | Доставка или выезд с установкой  Доставка за город | От 20 000тг |
| Обслуживание | Ремонт или пепепрошивка по договору на долгий срок иными словами приобретение гарантии на кокой либо срок |  |
| Категория: Бегущие строки | | |
| Бегущая строка | Размеры 1,96м Х 0,32м  Кол-во модулей: 24  Модуль: Р10,DIP, Красный  Управление: USB  Питание:220В  Тип: Снаружи | 60 000тг |
| Бегущая строка | Размеры 1,96м Х 0,32м  Кол-во модулей: 24  Модуль: Р10,DIP, белый  Управление: USB  Питание:220В  Тип: Снаружи | 66 000тг |
| Бегущая строка | Размеры : 0,48 м. х 5.76м.  Кол-во модулей: 54  Модуль: Р10,DIP, Красный  Управление: USB  Питание:220В  Тип: Снаружи | 215 000тг |
| Бегущая строка Двухсторонняя  С температурным датчиком | Размеры : 0,64 м. х 0,64м.  Кол-во модулей: 16  Модуль: Р10,DIP, Белай  Управление: USB  Питание:220В  Тип: Снаружи | 85 000тг |
| Бегущая строка | Размеры : 0,64 м. х 4,8м.  Кол-во модулей: 60  Модуль: Р10,DIP, красный  Управление: USB  Питание:220В  Тип: Снаружи | 230 000тг |
| Бегущая строка | Размеры : 0,32 м. х 2,88м.  Кол-во модулей: 18  Модуль: Р10,DIP, красный  Управление: USB  Питание:220В  Тип: Снаружи | 80 000тг |
|  |  |  |
|  |  |  |